Author: Трошкин Марат Викторович

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ (АПМДЗ «ЦЕНТУРИОН»)

Назначение
АПМДЗ «Центурион», комплект аппаратно-программных средств, установленный в зависимости от модификации на компьютерах, ноутбуках и серверах, обеспечивает защиту данных специальной вычислительной техники от несанкционированного доступа.
Изделие «Центурион» отвечает всем требованиям российских ГОСТ по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям, а также специальным требованиям, предъявляемым к защите информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.
Функциональные возможности
- идентификация и аутентификация пользователей до начала загрузки ОС;
- предотвращение обхода АПМДЗ и загрузки ПЭВМ с любых внешних носителей, кроме штатного носителя;
- регистрация попыток несанкционированного доступа в журнале событий;
- контроль целостности конфигурации ПЭВМ, ядра и загрузочных модулей ОС, программного обеспечения и данных с поддержкой файловых систем FAT, NTFS, EXT2, EXT3, а также реестра Windows;
- передача информации о пользователе, прошедшем аутентификацию, в СЗИ поддерживаемой ОС;
- настройка параметров политики безопасности.
- в операционных системах «Заря», МСВС 3.0 или ОС Windows XP/7 обеспечивается совместная работа программных средств защиты информации (СЗИ) и АПМДЗ.
Модификации АПМДЗ «Центурион»

Патенты и сертификаты
Сертификат ФСБ России на соответствие Требованиям к АПМДЗ ЭВМ по классу "1Б”
(Сроки действия сертификатов приведены в таблице).
Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ:
№ 2014661324 от 28.10.2014 г.

Модификация	Целевая платформа	Шина	АНП	Группа / исполнения	Сертификат / соответствия / ФСБ РФ
«Центурион» ИТБВ.468266.001	Настольная ПЭВМ или сервер архитектуры INTEL	PCI	TM	1.1 УХЛ	СФ № 527-3170 / Действителен до 01.07.2022
«Центурион» ИТБВ.468266.001-01	Настольная ПЭВМ или сервер архитектуры INTEL	PCI	ЭКП	1.1 УХЛ	СФ № 527-3171 / Действителен до 01.07.2022
«Центурион» ИТБВ.468266.001-02	Настольная ПЭВМ или сервер архитектуры INTEL	PCI	ТМ	1.3 УХЛ	СФ № 527-3172 / Действителен до 01.07.2022
«Центурион» ИТБВ.468266.001-03	Настольная ПЭВМ или сервер архитектуры INTEL	PCI	ЭКП	1.3 УХЛ	СФ № 527-3173 / Действителен до 01.07.2022
«Центурион–Е» ИТБВ.468266.002	Настольная ПЭВМ или сервер архитектуры INTEL	PCIE	ТМ	1.1 УХЛ	СФ № 527-2704 / Действителен до 01.03.2022
«Центурион–Е» ИТБВ.468266.002-01	Настольная ПЭВМ или сервер архитектуры INTEL	PCIE	ЭКП	1.1 УХЛ	СФ № 527-2705 / Действителен до 01.03.2020
«Центурион-Н» ИТБВ.468266.003	Носимая или индустриальная ПЭВМ архитектуры INTEL	Mini-PCIE / (тип III)	ЭКП	1.3 УХЛ	СФ № 527-2706 / Действителен до 01.03.2020
«Центурион-М» ИТБВ.468266.004	Мобильная ПЭВМ или сервер	PCI-PMC	ТМ	1.3 УХЛ	СФ № 527-2707 / Действителен до 01.03.2020
«Центурион-М» ИТБВ.468266.004-01	Мобильная ПЭВМ или сервер	PCI-PMC	ЭКП	1.3 УХЛ	СФ № 527-2708 / Действителен до 01.03.2020

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ (АПМДЗ «ЦЕНТУРИОН»)

АПМДЗ «Центурион»
Шина: PCI.
АПМДЗ «Центурион-Е»
Шина: PCIE.
АПМДЗ «Центурион-М»
Шина: Mini-PCIE (тип III)
Технические характеристики.
Целевая платформа: настольная ПЭВМ или сервер архитектуры INTEL.
Тип аутентифицирующего носителеля пользователя (АНП) - Тouch Memory или электронный ключ пользователя (ЭКП) (зависит от варианта исполнения).
Количество ПЭВМ, на которых может использоваться один АНП неограниченно.
Алгоритм аутентификации пользователей на основе ГОСТ 28147-89.
Длина пароля от 8 до 16 символов.
Количество пользователей допущенных к ПЭВМ: до 32 обычных пользователей и 2-х администраторов АПМДЗ.
Количество записей в журнале регистрации не более 256 (журнал закольцован).
Поддерживаемые операционные системы: МСВС 3.0, ОС Windows XP/7, ОС "Заря".
Производится контроль всех интерфейсов ПЭВМ, с которых поддерживается загрузка ОС (SATA, ATA, SCSI, USB).
Комплект поставки:
- плата АПМДЗ;
- аутентифицирующие носители пользователя (2 шт.);
- устройство подключения АНП;
- кабель управления сигналом RESET;
- программное обеспечение АПМДЗ;
- эксплуатационная документация;
- паспорт;
- упаковка.
Поставка и потребители
- литера О1, изделия поставляются серийно;
- государственные ведомства, госкорпорации, стратегические компании, частный бизнес.